系统设置-高清编码器配置后台

高清编码器配置
操作平台

# 系统设置

## 修改密码

原密码：

新密码：

确认新密码：

## 高级设置

仅传输视频：

仅传输音频：

HLS切片时间(秒)：
  [3-20]

HLS切片数：
  [3-20]

SRT Latency(ms)：
  [1-10000]

隔行处理方式：

网络丢包阀值：
  [50-50000]

TS打包方式：

TS单次发包数：
  [3-128]

ts_transport_stream_id：
  [1-65535]

ts_pmt_start_pid：
  [16-7936]

ts_start_pid：
  [32-3840]

ts_tables_version：
  [0-31]

ts_service_name：

ts_service_provider：

TS空包：

TS流需要验证密码：

Vmix兼容：

RTSP封装类型：

组播类型：

UDP TTL：
  [1-254]

UDP SOCKET_BUF_SIZE：
  (0-20971520]

SLICE分割：

SLICE字节：
  [128-65535]

MIN_QP：
  [1-35]

MAX_QP：
  (MIN_QP-50]

SAR(仅H.264有效)：

CSC调节：

亮度：
  [0-100],缺省50

对比度：
  [0-100],缺省50

色度：
  [0-100],缺省50

饱和度：
  [0-100],缺省50

## GOP高级设置

GOP模式：

单参考帧P帧模式IPQpDelta：
  [-10-30]

双参考帧P帧模式SPInterval：
  [2-关键帧间隔)

双参考帧P帧模式IPQpDelta：
  [-10-30]

双参考帧P帧模式SPQpDelta：
  [-10-30]

智能P帧模式BgInterval：
  (关键帧间隔的整数倍)

智能P帧模式BgQpDelta：
  [-10-30]

智能P帧模式ViQpDelta：
  [-10-30]

B帧模式BFrmNum：
  [1-3]

B帧模式BQpDelta：
  [-10-30]

B帧模式IPQpDelta：
  [-10-30]

## 定时重启

定时重启：

定时时间：

## NTP设置

NTP同步：

服务器：

时区：

## 上传固件和配置

选择文件：
  (文件名为 up.rar或者box.ini,请勿多人同时上传,上传过程请勿断电)

## 备份固件和配置

## 系统设置