系统设置-高清编码器配置后台

高清编码器配置操作平台
版本号：

Language（语言）

## 修改密码

原密码：

新密码：

确认新密码：

## 高级设置

设备名称：

EDID选择：

仅传输视频：

仅传输音频：

视音频同步：

HLS切片时间(秒)：
  [3-20]

HLS切片数：
  [3-20]

SRT Latency(ms)：
  [1-10000]

SRT Bandwidth(KByte, 0=nolimit)：
  [0-102400]

隔行处理方式：

网络丢包阀值：
  [50-50000]

TS打包方式：

TS单次发包数：
  [3-128]

TS TDT：

ts_transport_stream_id：
  [1-65535]

ts_pmt_start_pid：
  [16-7936]

ts_start_pid：
  [32-3840]

ts_tables_version：
  [0-31]

ts_service_id：
  [1-65535]

ts_service_name：

ts_service_provider：

TS空包：

TS流需要验证密码：

Vmix兼容：

RTSP封装类型：

组播类型：

启用SAP：

MTU Size：
  [500-1500]

UDP TTL：
  [1-254]

UDP SOCKET_BUF_SIZE：
  (0-20971520]

SLICE分割：

SLICE字节：
  [128-65535]

MIN_QP：
  [1-35]

MAX_QP：
  (MIN_QP-50]

SAR(仅H.264有效)：

对比度增强：
  [0-63]

锐利度增强：
  [0-16]

亮度静态去噪强度：
  [0-255]

亮度动态去噪强度：
  [0-63]

色度静态去噪强度：
  [0-255]

色度动态去噪强度：
  [0-32]

## GB28181

启用：

本地SIP端口：
  [1-65500]

SIP服务器ID：

SIP服务器域：

SIP服务器地址：

SIP服务端口：
  [1-65500]

SIP用户认证ID：

SIP认证密码：

注册有效期：
  [100-100000]

心跳周期：
  [5-3600]

最大心跳超时次数：
  [3-255]

28181码流选择：

## 串口透传

串口工作模式：

串口波特率：

服务器地址：

服务器端口：
  [1-65535]

## 定时重启

定时重启：

定时时间：

## NTP设置

NTP同步：

服务器：

时区：

## 上传固件和配置

选择文件：
  (文件名为 up.rar或者box.ini,请勿多人同时上传,上传过程请勿断电)

## 备份固件和配置

## 系统设置