状态显示-高清编码器配置后台

高清编码器配置操作平台
版本号：

Language（语言）

## 输入状态

运行时间：

设备时间：（同步时间到设备）

设备名称：

CPU占用率：

内存占用率：

输入视频：（VGA自动调节）

已采集的视频帧数：

丢失的视频帧数：

输入音频采样率：

已发送的网络包：

已丢弃的网络包：

## DHCP状态

IP：

子网掩码：

网关：

## WIFI状态

WIFI：禁用

WIFI 状态：

WIFI SSID：

WIFI IP：

WIFI MAC：

WIFI 信号强度：

WIFI 频率：

WIFI 最大速率：270 Mb/s

## 4G状态

4G：禁用

4G 状态：

4G IMEI：

4G 模式：

4G 信号强度：

4G 在线时间：

4G 接收字节：

4G 发送字节：

4G IP：

4G 网关：

## 主流状态

编码类型：

编码分辨率：

比特率(kbit)：

MJPG URL：

JPG图片地址：

TS URL：

HLS URL：

FLV URL：

RTSP URL：

RTMP URL：

RTMP(S)发布地址：

组播 URL：

SRT URL：

SRT PUSH URL：

预览视频（HTML5） 预览视频（FLASH）

预览视频（HTML5）

## 副码流1状态

已禁用（主码流帧率为31~60帧时，会禁用次码率）

编码类型：

编码分辨率：

比特率(kbit)：

MJPG URL：

JPG图片地址：

TS URL：

HLS URL：

FLV URL：

RTSP URL：

RTMP URL：

RTMP(S)发布地址：

组播 URL：

SRT URL：

SRT PUSH URL：

预览视频（HTML5） 预览视频（FLASH）

预览视频（HTML5）

## 副码流2状态

已禁用（主码流帧率为31~60帧时，会禁用次码率）

编码类型：

编码分辨率：

比特率(kbit)：

MJPG URL：

JPG图片地址：

TS URL：

HLS URL：

FLV URL：

RTSP URL：

RTMP URL：

RTMP(S)发布地址：

组播 URL：

SRT URL：

SRT PUSH URL：

预览视频（HTML5） 预览视频（FLASH）

预览视频（HTML5）

## 副码流3状态

已禁用（主码流帧率为31~60帧时，会禁用次码率）

编码类型：

编码分辨率：

比特率(kbit)：

MJPG URL：

JPG图片地址：

TS URL：

HLS URL：

FLV URL：

RTSP URL：

RTMP URL：

RTMP(S)发布地址：

组播 URL：

SRT URL：

SRT PUSH URL：

预览视频（HTML5） 预览视频（FLASH）

预览视频（HTML5）