副码流3编码设置-高清编码器配置后台

高清编码器配置操作平台
版本号：

Language（语言）

## 副码流3

  已禁用（主码流帧率为31~60帧时，会禁用副码率）

编码类型：

编码帧率：

自定义帧率：
  [5-30]

关键帧间隔(帧)：
  [5-300]

比特率(kbit)：
  [32-32000]

画质：

编码后分辨率：

H.264级别：

码流控制：

TS视频PID：
  [16-8190]

TS音频PID：
  [16-8190]

TS流地址：

HLS流地址：

FLV流地址：

RTSP URL：

RTSP组播IP：

RTSP组播端口：
  [1-65535]

RTMP流地址：

RTMP(S)/RTSP发布地址：

组播IP：

组播端口：
  [1-65535]

组播SAP名：

SRT URL 端口：
  [1-65535]

SRT PUSH URL：

SRT加密密码：

HLS PUSH URL：

## OSD设置

透明度：
  [0-255]

### 区域一

区域：

类型：

X：
  [0-1920]

Y：
  [0-1080]

文本：

字体大小：
  [8-72]

背景颜色：

字体颜色：
  选取颜色

LOGO：

### 区域二

区域：

类型：

X：
  [0-1920]

Y：
  [0-1080]

文本：

字体大小：
  [8-72]

背景颜色：

字体颜色：
  选取颜色

LOGO：

### 区域三

区域：

类型：

X：
  [0-1920]

Y：
  [0-1080]

文本：

字体大小：
  [8-72]

背景颜色：

字体颜色：
  选取颜色

LOGO:

### 区域四

区域：

类型：

X：
  [0-1920]

Y：
  [0-1080]

文本：

字体大小：
  [8-72]

背景颜色：

字体颜色：
  选取颜色

LOGO：

### LOGO上传

LOGO：
  （请上传小于500kbyte的PNG图片或24位BMP图片(0xF1F1F1是透明色),
  文件名为logo1.bmp\logo2.bmp\logo3.bmp\logo4.bmp
  或者logo1.png\logo2.png\logo3.png\logo4.png。）